Ausschreibungstext FBS-Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
 ( Nennweiten ab DN 1300 )

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung						E.-Preis			G.-Preis

............	      ........... m													................                  .................

Entwässerungskanal /-leitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren nach
DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie den zusätzlichen Anforderungen 
der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 1, folgend als FBS-Stahlbetonrohre bezeichnet, 
mit Falzmuffe, Kreisquerschnitt, wandverstärkt, ohne Fuß, Baulänge 3,00 m (bzw. 2,50 m)
Bezeichnung: FBS-Stahlbetonrohr SB-K-FM Nennweite x Baulänge, Typ 2
				DIN EN 1916 – DIN V 1201 
Bewehrung mit  zweilagigem Bewehrungskorb, 
Betondeckung innen: 30 mm, Betondeckung außen: 30 mm,
Rohrverbindung : Dichtmittel nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060, 
aus Elastomeren, als Gleitringdichtung mit dichter Struktur, hohlraumfrei, 
integrierte Dichtung werkseitig fest in der Muffe verankert,
Angriffsgrad des Wassers/Abwassers nach DIN EN 206-1  ........ angreifend, 
Bettung nach DIN EN 1610,
loses Auflager in nichtbindigem Boden, 
( alternativ : Betonauflager )
Auflagerwinkel 90 Grad, ( alternativ: bei Betonauflager 120°, 150°, 180° ) 
in geböschtem Graben, (alternativ : - in Graben mit Verbau) 
Grabentiefe bis ........ m
Rohrüberdeckung : H = ........ -........ m
Lastannahmen und Einbaubedingungen:
entspr. Anlage (Formblatt ATV-DVWK-A 127) 

- Angaben des Bieters
  -- Hersteller Fa. BETONWERK STEINBACH, Flemmingener Weg 2, 09322 Penig, 
     Tel.: 034497/731-0, Fax: 034497/731-10, E-Mail: steinbach@betonwerk-steinbach.net  
      Internet: www.betonwerk-steinbach.de  

Der Nachweis des FBS-Qualitätszeichens für die genannte Nennweitengruppe
ist zu erbringen.

Hinweis:
Die Rohrleitung wird in der Rohrachse gemessen und nach Längenmaß 
abgerechnet. Formstücke werden übermessen und als Zulage nach Stück
zusätzlich berechnet.

............	      ........... Stück												................                  .................

Zulage für FBS-Stahlbetonrohre DN ........, Formstück als Gelenkstück zur 
Herstellung doppelgelenkiger Anschlüsse an Schachtbauwerke,  
Ausführung als Kurzrohr ( Spitzende - Muffe ),
Nennweite DN ........, Baulänge 1,50 m ( bzw. 1,25 m )

............	      ........... Stück												................                  .................

Zulage für FBS-Stahlbetonrohre DN ........, Formstück als Anschlussstück
zur Herstellung gelenkiger Anschlüsse an Ortbeton-
schächte, Ausführung Muffe - Stumpf geschnitten,
Nennweite DN ........, Baulänge 1,50 m ( bzw. 1, 25 m )
( Nennweiten ab DN 1300 )

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung					E.-Preis			G.-Preis

............	      ........... Stück												................                  .................

wie vor , jedoch Ausführung Spitzende - Stumpf geschnitten,
Nennweite DN ........, Baulänge 1,50 m ( bzw. 1,25 m )

............	      ........... Stück												................                  .................

Zulage für FBS-Stahlbetonrohre DN ........, Formstück als Böschungsstück,
Neigung 1:1, ( alternativ : 1:1,5 ), als Auslaufstück, Ausführung mit Muffe,
Nennweite DN ........, 

............	      ........... Stück												................                  .................

wie vor , jedoch Böschungsstück als Einlaufstück, Ausführung mit Spitzende,
Nennweite DN ........,